P 172.16.1.0/24, 1 successors, FD is 2816

via Connected, GigabitEthernet0/0

P 172.16.2.0/24, 1 successors, FD is 2170112

via 172.16.3.2 (2170112/2816), Serial0/0/0

P 172.16.3.0/30, 1 successors, FD is 2169856

via Connected, Serial0/0/0

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 2170112

via 192.168.10.6 (2170112/2816), Serial0/0/1

P 192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 2169856

via Connected, Serial0/0/1

P 192.168.10.8/30, 2 successors, FD is 2681856

via 172.16.3.2 (2681856/2169856), Serial0/0/0

via 192.168.10.6 (2681856/2169856), Serial0/0/1

R1(config)#do show ip eigrp show ip eigrp neigh

show ip route eigrp

show ip eigrp neigh

show ip eigrp topo